附1、寿县迎河镇中心卫生院钻井工程项目编制报告书

|  |
| --- |
| **D.3 单位工程最高投标限价汇总表** |
| 工程名称：寿县迎河镇卫生院钻井工程 |  |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程费 | 78599.88 |  |
| 2 | 措施项目费 | 181.41 |  |
| 2.1 |  二次搬运费 | 51.83 |  |
| 2.2 |  冬雨季施工增加费 | 41.47 |  |
| 2.3 |  已完工程及设备保护费 | 5.18 |  |
| 2.4 |  工程定位复测费 | 51.83 |  |
| 2.5 |  非夜间施工照明费 | 20.73 |  |
| 2.6 |  临时保护设施费 | 10.37 |  |
| 3 | 不可竞争费 | 1069.30 |  |
| 3.1 |  安全文明施工费 | 1069.30 |  |
| 3.2 | 环境保护税 |  |  |
| 4 | 其他项目 |  |  |
| 4.1 |  暂列金额 |  |  |
| 4.2 |  专业工程暂估价 |  |  |
| 4.3 |  计日工 |  |  |
| 4.4 |  总承包服务费 |  |  |
| 5 | 税金 | 798.51 |  |
| 工程造价=1+2+3+4+5 | 80649.10 |  |
|  |  |  |  |
|  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** |

|  |
| --- |
| **E.1 分部分项工程量清单计价表** |
| 工程名称：寿县迎河镇卫生院钻井工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 1 | ZB010101001001 | 钻探费用 | 1、机械及人工钻探70M（暂定）2、因无法确定做法，暂定430元/m，后期据实调整 | m | 70.000 | 430.00 | 30100.00 |  |  |  |
| 2 | 031001001001 | 水井钢管(热镀锌) | 1、安装部位：井内2、材质：热镀锌钢管3、规格：273mm\*7mm4、包含辅材等 | m | 70.000 | 220.48 | 15433.60 | 740.60 | 634.20 |  |
| 3 | 010501001002 | 滤料 | 1、碎石滤层，小计18T，按密度系数1.3换算为13.85m3 | m3 | 13.850 | 362.41 | 5019.38 | 459.54 | 2.49 |  |
| 4 | 040504009001 | 砖砌雨水口 |  | 座 | 1.000 | 1077.86 | 1077.86 | 279.30 | 7.64 |  |
| 5 | 030109011001 | 不锈钢水泵 | 1、型号：青蛙牌2、规格：5.5KW3、材质：不锈钢 | 台 | 1.000 | 4599.98 | 4599.98 | 337.54 | 56.39 |  |
| 6 | 031001006001 | 63pe管 | 1、安装部位：管内+自来水管对接2、材质：PE3、规格：DN634、包含辅材等 | m | 130.000 | 26.36 | 3426.80 | 674.70 | 3.90 |  |
| 7 | 030404022001 | 恒压供水控制器 | 1、型号：7.5KW | 台 | 1.000 | 5130.05 | 5130.05 | 85.54 | 2.12 |  |
| 8 | WB030411001001 | 不锈钢钢丝绳 | 1、规格：8mm\*70m | 10m | 7.000 | 68.43 | 479.01 | 66.64 |  |  |
| 9 | 030411004001 | 电气配线 | 1、材质：4平方电缆 | m | 100.000 | 4.31 | 431.00 | 49.00 |  |  |
| 10 | 031003001003 | 法兰盘 | 1、类型：与自来水对接2、规格、压力等级：DN63 | 个 | 1.000 | 176.99 | 176.99 | 24.50 | 4.02 |  |
| 11 | 040504001001 | 砌筑沉淀池 | 1.长5米、宽3.5米、深1.5米2.侧壁及底部水泥砂浆抹灰（24砖）3.包含地面恢复4.开挖土方 | 座 | 1.000 | 4665.95 | 4665.95 | 1252.71 | 85.03 |  |
| 12 | WB031002004001 | 剔堵槽沟 | 1、埋自来水管2、地面开挖及恢复 | m | 30.000 | 25.41 | 762.30 | 388.80 |  |  |
| 13 | 031003001001 | 自来水阀门 | 1、类型：与自来水对接2、规格、压力等级：DN63 | 个 | 1.000 | 176.99 | 176.99 | 24.50 | 4.02 |  |
| 14 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、吊机、桩机等机械费用 | 台次 | 1.000 | 7119.97 | 7119.97 | 2800.00 | 2453.80 |  |
|  |
|  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** |

|  |
| --- |
| **附录F 措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：寿县迎河镇卫生院钻井工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| 1 | JC-02 | 二次搬运费 | 5183.18 | 1.000 | 51.83 |
| 2 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 5183.18 | 0.800 | 41.47 |
| 3 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 5183.18 | 0.100 | 5.18 |
| 4 | JC-05 | 工程定位复测费 | 5183.18 | 1.000 | 51.83 |
| 5 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 5183.18 | 0.400 | 20.73 |
| 6 | JC-07 | 临时保护设施费 | 5183.18 | 0.200 | 10.37 |
| 合 计 | 181.41 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** |

|  |
| --- |
| **附录G 不可竞争项目清单与计价表** |
| 工程名称：寿县迎河镇卫生院钻井工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元） |
| 1 | JF-01 | 环境保护费 | 5183.18 | 3.280 | 170.01 |
| 2 | JF-02 | 文明施工费 | 5183.18 | 5.120 | 265.38 |
| 3 | JF-03 | 安全施工费 | 5183.18 | 4.130 | 214.07 |
| 4 | JF-04 | 临时设施费 | 5183.18 | 8.100 | 419.84 |
| 5 | JF-05 | 环境保护税 | 0 |  |  |
| 合 计 | 1069.30 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** |
| **H.1 其他项目清单与计价汇总表** |
| 工程名称：寿县迎河镇卫生院钻井工程 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 暂列金额 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3 | 计日工 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |
| 合 计 |  |
|  |  |  |
|  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** |
| **H.2 暂列金额明细表** |
| 工程名称：寿县迎河镇卫生院钻井工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** |
| 说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
| **附录I 税金计价表** |
| 工程名称：寿县迎河镇卫生院钻井工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 79850.59 | 1.000 | 798.51 |
| 合 计 | 798.51 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** |